**超声探头招标需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 响应情况 |
| 1 | 可匹配迈瑞DC-8 EXP彩色多普勒超声诊断仪，用于成人腹部, 小儿腹部, 妇产科, 血管, 神经 |  |
| 2 | 带宽: 1.3-5.7MHz |  |
| 3 | 阵元数: 128 |  |
| 4 | 扫描范围(最大): 75°- |  |
| 5 | 扩展成像: 95° |  |
| 6 | 曲率半径: 50mm |  |
| 7 | 深度:4-40cm |  |
| 8 | 声透镜: 64mm×16.2mm |  |
| 9 | B模式频点: 1.3-3.2, 1.9-4.6, 2.3-5.7MHz |  |
| 10 | 谐波频点: 4.0, 5.0, 6.0MHz |  |
| 11 | 多普勒频点: 2.0, 2.5, 3.0 MHz |  |
| 12 | 穿刺架: NGB-015, 多角度, 可消毒 |  |
| ▲13 | 提供原厂技术参数明细 |  |